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ÖLÇÜM KAYITLARI
	Saat
	Ölçüm Noktası
	O₂ %
	LEL %
	CO ppm
	H₂S ppm
	Diğer
	Havalandırma
	Sonuç

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


İzleme Notları
• Ölçüm noktaları; kapalı alanın geometrisi, gazın yoğunluğu ve proses riskine göre üst-orta-alt seviyeler dahil belirlenmelidir.
• Çalışma sırasında atmosfer koşulları değişebileceğinden ölçüm sıklığı risk değerlendirmesine göre belirlenmeli; gerekli hallerde sürekli izleme yapılmalıdır.
• Alarm veya uygunsuz ölçüm halinde çalışma durdurulur, alan tahliye edilir ve yeniden değerlendirme yapılır.
Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.




