İGU ALPEREN
KAPALI ALAN ÇALIŞMA İZİN FORMU
igualperen.com.tr
	Firma / Proje
	[Doldurunuz]
	Kapalı Alan
	[Tank / silo / kuyu / kanal / tünel vb.]

	Lokasyon
	[Doldurunuz]
	İşin Tanımı
	[Doldurunuz]

	İzin No
	[Doldurunuz]
	Tarih
	[Doldurunuz]

	Başlama Saati
	[Doldurunuz]
	Bitiş Saati
	[Doldurunuz]



GİRİŞ ÖNCESİ ZORUNLU KONTROLLER
	No
	Kontrol
	Uygun
	Açıklama

	1
	Kapalı alan tanımlandı, giriş noktaları ve çalışma sınırları belirlendi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	2
	İlgili risk değerlendirmesi / yöntem beyanı gözden geçirildi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	3
	Mekanik, elektriksel, hidrolik, pnömatik ve proses enerjileri izole edildi (LOTO).
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	4
	Kapalı alana ürün, gaz, buhar veya akışkan girişi fiziksel olarak izole edildi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	5
	Atmosfer ölçümü giriş öncesinde yapıldı ve sonuçlar kaydedildi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	6
	Gerekli havalandırma sistemi kuruldu ve çalışır durumda.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	7
	İçeride çalışacak personel eğitimli ve göreve uygun.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	8
	Dışarıda gözcü görevlendirildi ve kesintisiz iletişim yöntemi belirlendi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	9
	Kurtarma planı, kurtarma ekibi ve ekipmanları hazır.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	10
	Aydınlatma ve kullanılacak elektrikli ekipman ortam riskine uygun.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	11
	Gerekli KKD / solunum koruyucu belirlendi ve kontrol edildi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	

	12
	Yangın / sıcak çalışma riski varsa ayrıca sıcak çalışma izni düzenlendi.
	☐ Evet   ☐ Hayır
	



ATMOSFER ÖLÇÜM ONAYI
	Parametre
	O₂
	LEL
	CO
	H₂S
	Diğer

	Sonuç
	____ %
	____ %
	____ ppm
	____ ppm
	________



GÖREVLİLER VE ONAY
	Rol
	Ad Soyad
	İmza
	Tarih / Saat

	İzin Veren / Saha Yetkilisi
	
	
	

	Gözcü
	
	
	

	Gaz Ölçüm Yetkilisi
	
	
	

	İşi Yapan Ekip Sorumlusu
	
	
	


Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.




