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	Firma / Proje
	[Doldurunuz]
	Kapalı Alan
	[Doldurunuz]

	Lokasyon
	[Doldurunuz]
	Tarih / Saat
	[Doldurunuz]

	Kontrol Eden
	[Doldurunuz]
	İzin No
	[Doldurunuz]



	No
	Kontrol Maddesi
	Evet
	Hayır
	Açıklama

	1
	Alan tanımlaması ve giriş sınırları belirlendi.
	☐
	☐
	

	2
	Risk değerlendirmesi ve işe özel yöntem gözden geçirildi.
	☐
	☐
	

	3
	LOTO / enerji izolasyonu tamamlandı ve doğrulandı.
	☐
	☐
	

	4
	Boru hatları / proses akışları körleme, ayırma veya eşdeğer yöntemle izole edildi.
	☐
	☐
	

	5
	Giriş öncesi O₂ ölçümü yapıldı.
	☐
	☐
	

	6
	Yanıcı / patlayıcı atmosfer ölçümü yapıldı.
	☐
	☐
	

	7
	Toksik gaz ölçümleri yapıldı.
	☐
	☐
	

	8
	Havalandırma yeterli ve çalışır durumda.
	☐
	☐
	

	9
	Gözcü atandı ve yalnız çalışma engellendi.
	☐
	☐
	

	10
	İletişim yöntemi test edildi.
	☐
	☐
	

	11
	Kurtarma planı ve ekipmanları hazır.
	☐
	☐
	

	12
	Giriş-çıkış yolu açık ve engelsiz.
	☐
	☐
	

	13
	Aydınlatma yeterli ve ortama uygun.
	☐
	☐
	

	14
	Kullanılacak el aletleri / elektrikli ekipmanlar uygun.
	☐
	☐
	

	15
	İşe uygun KKD sağlandı ve kontrol edildi.
	☐
	☐
	

	16
	Sıcak çalışma varsa ayrı izin ve yangın önlemleri alındı.
	☐
	☐
	

	17
	Çalışanların eğitim / yetkinlik durumu doğrulandı.
	☐
	☐
	

	18
	İzin süresi ve işi durdurma kriterleri ekibe anlatıldı.
	☐
	☐
	


Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.




